**SR-2234 (Active)**

активная акустическая система



**Описание SR-2234 (Active)**   
Двух полосная АКТИВНАЯ акустическая система со встроенным усилителем мощности DPA600i. Встроенный обрезной фильтр НЧ частот, регулируется DIP-переключателями на лицевой панели усилителя. Мощность 600Вт RMS.

Чувствительность 102дб. (1вт/1м), максимальное звуковое давление 127 дб.  
Частотный диапазон 45-20000Гц(±6дб.)  
Импеданс 4Ом.  
Направленность: 80Х80 градусов.  
Корпус изготовлен из высококачественной березовой фанеры в виде трапеции, покрыт черной текстурированной, влагостойкой специальной краской.  
Две боковые удобные ручки на боковых панелях  
Два динамика НЧ 12' и 1' драйвер с направленным раструбом с титановой мембраной (70Вт)  
Передняя панель закрыта черной металлической решеткой, окрашенной порошковой краской.  
Размеры 1030х460х450мм.  
Вес 39,5 кг