**SR-2234**

**двухполосная акустическая система**

****

**Описание SR-2234**

Двухполосная акустическая система.  
Мощность 600Вт RMS, Program 1200Вт.  
Чувствительность 102дб. (1вт/1м), максимальное звуковое давление 128 дб.  
Частотный диапазон 45-20000Гц(±6дб.)  
Импеданс 4Ом.  
Направленность: 80Х80градусов  
Вход на двух параллельных разъемах Speakon (Neutrik)  
Корпус изготовлен из высококачественной березовой фанеры в виде трапеции, покрыт черной текстурированной, влагостойкой специальной краской.  
Две боковые удобные ручки на боковых панелях  
Два динамика НЧ 12' и 1' драйвер с направленным раструбом с титановой мембраной (70Вт)  
Передняя панель закрыта черной металлической решеткой, окрашенной порошковой краской.  
Размеры 1030х460х450мм.  
Вес 38,5кг.